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砌墙性能检测委托书

	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	
余样处理
	口退还 口留样口无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	口委托检测 口见证取样检测 口其他
	检测报告
	口自取口邮寄
	报告份数
	

	砖品种
	口烧结普通砖
口烧结多孔砖(砌块)
口烧结空心砖(砌块)
	分	类
	口页岩口粘土
	强 度等 级
	口MU3.5	口MU5.0	口MU7.5
口MU10	口MU15	口MU20 口MU25	口MU30

	密度等级
	口 800	口 900	口 1000	口 1100	口 1200	口 1300

	生产厂名
	
	注册商标
	

	出厂编号
	
	生产日期
	

	代表批量
	
	规格尺寸
	

	检测参数
	检测依据

	□抗压强度    □强度等级    □密度
	口《砌墙砖试验方法》GB/T  2542-2012

	判定依据
	口《烧结普通砖》GB/T 5101-2017   口《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011
口《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014

	备	注
	

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	样品来源
	口客户送样	口见证取样	口其他
	样品状态
	口完好 口缺样 口裂缝 口其它

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并   对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提   供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说	明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"
×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填   写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起 15 日内，向我公司提出，逾期不予受理。
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