四川捷晨瑞达工程检测有限公司
JCRD/WTBG-TPB.2
水泥混凝土配合比验证委托书
	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	口退还 口留样 
口无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	口委托检测  口见证取样检测  口其他 
	检测报告
	口自取口邮寄
	报告份数
	

	判定依据
	口设计文件   口GB 50086-2015《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》
口JGJ 55-2011《普通混凝土配合比设计规程》   口其他_____________

	检测依据
	□GB/T 50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》、□GB/T 50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》、□GB/T 50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》

	原 材 料 信 息
	水泥
	生产厂家
	
	品种及强度等级
	

	
	
	注册商标
	
	出厂日期
	
	检测编号
	

	
	砂
	厂家/产地
	
	品种/规格
	
	检测编号
	

	
	石
	厂家/产地
	
	品种/规格
	
	检测编号
	

	
	掺合料1
	生产厂家
	
	品种/型号
	
	掺量（%）
	
	检测编号
	

	
	掺合料2
	生产厂家
	
	
	
	
	
	检测编号
	

	
	外加剂1
	生产厂家
	
	品种/型号
	
	掺量（%）
	
	检测编号
	

	
	外加剂2
	生产厂家
	
	
	
	
	
	检测编号
	

	
	外加剂3
	生产厂家
	
	
	
	
	
	检测编号
	

	配合比要求
	强度等级
	

	抗渗
等级
	
	抗冻
等级
	
	坍落度（mm）
	

	
	混凝土
类型
	口普通混凝土  口抗渗混凝土   口抗冻混凝土  口高强混凝土
口泵送混凝土  口大体积混凝土 口喷射混凝土  

	备 注
	

	样    品
须附资料
	1、产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件；
2、有特殊要求的检测须附说明材料及申请书（盖委托单位公章）。

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	样品来源
	口客户送样   口见证取样     口其他 
	样品状态
	口符合检测要求     口不符合检测要求

	样品数量
	

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说    明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84852462                           地址：成都市龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号


    
