四川捷晨瑞达工程检测有限公司
JCRD/WTBG-TYH.2
混凝土抗渗性能检测委托书
	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	口退还 口留样 
口无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	口委托检测  口见证取样检测  口其他 
	检测报告
	口自取
口邮寄
	报告份数
	

	判定依据
	[bookmark: _GoBack]口设计文件  口其他_____________

	检测依据
	口GB/T 50082-2009 口JTG 3420-2020

	检测参数
	混凝土抗渗性能

	养护方式
	口自然养护   口同条件养护   口标准养护

	规格型号（mm）
	成型日期
	设计强度等级
	设计抗渗等级
	送检组数
	使用部位
	试压
龄期(天)
	样品状态

	顶面直径=175mm
底面直径=185mm
高度=150mm
	
	
	
	
	
	
	口完好
口缺样
其他：

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	样品来源
	口委托送样  口见证取样  口其他 

	备    注
	

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说   明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                    地址：成都市龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号


    
