四川捷晨瑞达工程检测有限公司
JCRD/WTBG-JGT.2
混凝土结构（钢筋扫描及结构尺寸）现场检测委托书
	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地址
	
	[bookmark: _GoBack]委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	委 托 人
	

	检测类别
	口现场委托检测  口其他 ：
	联系电话
	

	检测报告
	口自取   口邮寄
	报告份数
	
	混凝土类型
	口泵送，口非泵送

	依据标准
	GB 50204-2015   JGJ/T 152-2019  

	建筑类型
	口框剪结构   口框架结构   口钢结构  口 砖混结构   口底框结构

	构件类型
	口非悬挑梁，上、下部钢筋 
口非悬挑板，上部钢筋
口非悬挑板，下部钢筋
	口悬挑梁，上部钢筋
口悬挑板，上部钢筋
口基础梁，上、下部钢筋
	口非悬挑梁，下部钢筋
口框架柱，单面钢筋
口剪力墙，竖向钢筋

	钢筋牌号
	口HRB       口 HPB        口CRB
	口带“E”     口不带“E”

	

	检测项目
	工程部位
	检测参数

	钢筋扫描
(W05)
	
	口保护层厚度  口钢筋根数  口钢筋间距

	结构尺寸
(W11)
	
	口垂直度      口标高       口截面尺寸     

	样    品
须附资料
	1、产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件；
2、有特殊要求的检测须附说明材料及申请书（盖委托单位公章）。

	

	委托编号
	
	检测编号
	JC-TSM-

	
	
	
	JC-TCC-

	确认人
	

	备    注
	

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证对检测数据及结论负责；对委托方提供的技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说     明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择；
2、本委托单由委托人、见证人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                    地址：成都市龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号


    
