四川捷晨瑞达工程检测有限公司
JCRD/WTBG-BLJ.1
建筑玻璃、透光、半透光遮阳材料检测委托书
	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委托人签字
	
	联系电话
	
	委 托 日 期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	口退还 口留样 
口无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	口委托检测 口见证取样检测  口其他 
	检测报告
	口自取 口邮寄
	报告份数
	

	样品名称及规格型号：     
	生产单位
	

	产品（依据）标准：
	商定产品信息：

	玻璃构造
	
	空气介质：可见光投射比、
遮阳系数参数必填
	

	检测参数
	依据标准

	口 表面应力 （1块制品或3块不小于300mm×300mm）
	口 GB/T 18144-2008
口 JG/T 455-2014

	口 热传递系数（制品或1块不小于800mm×1250mm玻璃板块）设计值： 
	口 GB/T 8484-2020
口 GB/T 22476-2008

	口 露点 （15块制品或与15块制品相同工艺制成510mm×360mm）
	口 GB/T 11944-2012
口 GB 18045-2000

	口 可见光透射比           口 可见光反射比
口 太阳光直接透射比       口 太阳光直接反射比
口 紫外线透射比           口 紫外线反射比
口 太阳光直接吸收比       口 太阳能总透射比         口 遮阳系数               口 辐射率
	玻璃4片不大于100mm×100mm
制品如为多层玻璃则需要分别把多层制成单片（每层4片）
	口 GB/T 2680-2021
口 JGJ/T 151-2008
口 GB/T 5137.4-2020
口 GB/T 5137.2-2020

	[bookmark: _GoBack]要求：以上的非制品试样应采用与制品同厚度、同种类的，且与制品在同一工艺条件下制造或直接从制品上切取出规定尺寸。

	样品
须附资料
	1、 产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件；
2、 有特殊要求的检测须附说明材料及申请书（盖委托单位公章）。

	委托编号
	
	检测编号
	
	收 样 人
	

	样品来源
	□客户送样  □见证取样  □其他 
	样品状态
	

	备    注
	

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说   明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方送样人、见证人和检测方收样人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                    地址：成都市龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号



