四川捷晨瑞达工程检测有限公司
JCRD/WTBG-MCJ.1
建筑外窗检测委托书
	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委托人签字
	
	联系电话
	
	委 托 日 期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	口退还 口留样 
口无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	口委托检测 口见证取样检测  口其他 
	检测报告
	口自取 口邮寄
	报告份数
	

	样品名称及规格尺寸：  
	成品门窗
生产单位
	

	窗户类型：口 单扇外平开  口 双扇外平开  口 双扇推拉  口 单扇外开上悬  口 单扇外开下悬  口 其他：

	产品（依据）标准：
	商定产品信息：

	检测参数
	检测依据

	相同类型、结构及规格尺寸的试件检测所哟参数共送检四樘；
中空玻璃露点试验：试样为制品或与制品相同材料、在同一工艺条件下制作的尺寸为510*360mm的试样，数量为15块。

	口 气密性能：定级检测设计值（查阅设计说明）       级
或工程检测可开启部分要求       （m3/（m·h）整体部分要求：      （m3/（m2·h）
	口 GB/T 7106-2019
口 JG/T 211-2007

	口 水密性能：定级检测设计值（查阅设计说明）       级
或工程检测可开启部分要求        （Pa）整体部分要求        （Pa）
	

	口 抗风压性能：定级检测设计值（查阅设计说明）      级
或工程检测可开启部分要求        （kPa）整体部分要求：       （kPa）
	

	口 传热系数：设计值（查阅设计说明）        级或        [W/(m2·K)]
	口 GB/T 8484-2020
口 JGJ/T 151-2008

	[bookmark: _GoBack]口 中空玻璃露点
	口 GB/T 11944-2012
口 GB 18045-2000

	样品
须附资料
	1、 产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件；
2、 有特殊要求的检测须附说明材料及申请书（盖委托单位公章）。

	委托编号
	
	样品/检测编号
	
	收 样 人
	

	样品来源
	□客户送样  □见证取样  □其他 
	样品状态
	

	备    注
	

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说   明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方送样人、见证人和检测方收样人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                    地址：成都市龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号



