四川捷晨瑞达工程检测有限公司
	细集料（细骨料）检测委托书	
JCRD/WTBG-XGL.1
	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	退还  留样 无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	委托检测  见证取样检测  其它
	检测报告
	自取 邮寄
	报告份数
	

	样品名称
	天然砂    机制砂        其它              

	生产单位
	 
	生产产地
	 
	代表数量
	

	判定依据
	
GB/T 14684-2022    JGJ 52-2006     其它               

	粒径（mm）
	检  测  项  目
	检测依据

	 0-5
 0-3

其它       
	颗粒级配（筛分试验）  细度模数     泥块含量
含泥量石粉含量      表观密度     堆积密度 
亚甲蓝值（MB值）     空隙率       含水率
吸水率               压碎指标      云母含量
棱角性               砂当量        密度
有机物（质）含量     坚固性        碱活性   
饱和面干表观密度   饱和面干吸水率  贝壳含量
表面含水率         干砂表观密度    流动度比
含泥量（黏土、淤泥及细屑含量）      塑性指数
片状颗粒含量       水稳定性       膨胀率    
需水量比           振实密度      轻物质含量
再生胶砂强度比     再生胶砂需水量比
氯化物含量（氯离子含量）  硫化物和硫酸盐含量
	GB/T 14684-2022
JTG E42-2005
SL/T 352-2020
DL/T 5151-2014
DL/T 5362-2018
GB/T 2419-2005
GB/T 25176-2010
JG/T 568-2019
JTG 3430-2020
TB/T 3275-2018 
JGJ 52-2006 JTS/T 236-2019

	样    品
须附资料
	1、产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件；
2、有特殊要求的检测须附说明材料及申请书（盖委托单位公章）。

	委托编号
	
	检测编号
	
	确  认  人
	

	样品来源
	客户送样  见证取样  其它 
	样品状态
	洁净    不洁净
无杂质  有杂质

	样品数量
	
	
	

	备    注
	

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说   明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                    地址：成都市龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号
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