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室内空气和土壤氡检测委托单
	委托基本信息
	委托单位
	

	
	工程名称
	
	施工单位
	

	
	工程地址
	
	取样地点
	

	
	见证单位
	
	监理单位
	[bookmark: _GoBack]

	
	见证人姓名（签字）
	
	取样单位
	

	
	报告份数
	
	委托日期
	

	
	检测类别
	委托   监督   测试
	报告领取方式
	自取   邮寄  

	工程信息
	面积
	<50 m2
	50～100m2
	100～500m2
	500～1000m2
	1000～3000m2

	
	楼号
	
	自然间数
	
	
	
	
	

	
	工程类型
	
	抽检数
	
	
	
	
	

	
	楼号
	
	自然间数
	
	
	
	
	

	
	工程类型
	
	抽检数
	
	
	
	
	

	
	楼号
	
	自然间数
	
	
	
	
	

	
	工程类型
	
	抽检数
	
	
	
	
	

	
	楼号
	
	自然间数
	
	
	
	
	

	
	工程类型
	
	抽检数
	
	
	
	
	

	
	占地面积（m2）
	
	抽样数量
	
	土壤类别
	

	样品名称
	检测项目
	检测依据
	判定依据

	室内空气
	苯、二甲苯、甲苯
	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020附录D
	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2022

	
	TVOC
	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020附录E
	

	
	氨
	《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020 
	

	
	甲醛
	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020 
《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》 GB/T 16129-1995
	

	
	氡
	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020
	

	土壤
	土壤氡
	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》
GB 50325-2020  附录C
	

	受理
信息
	收件日期
	
	委托编号
	

	
	检测编号
	

	双方
承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	附加
条款
	①委托单一式两份，检测单位接收并签字后，由委托单位和检测单位各执行一份，委托单位凭委托单取报告。
②本委托单由委托方委托人和检测方收件人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效。
③委托单位对检测试验依据无要求者，均按本公司执行的标准规范或作业指导书规定的检测试验方法进行。
④委托类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责；现场检测抽样部位由施工、监理、建设和检测单位共同确定。
⑤委托单位对检测结论有异议的，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。
⑥其它未尽事宜，协商解决。

	双方
签字
	收件人
	
	委托人（签字）及电话：
	

	公司地址与联系方式
	龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号；     电话：028-84856750



