四川捷晨瑞达工程检测有限公司
JCRD/WTBG-JNJ.2
建筑节能保温浆料、塑料锚栓检测委托书
	委托单位
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	口退还 口留样 
口无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	口委托检测  口见证取样检测  口其他 
	检测报告
	口自取 口邮寄
	报告份数
	

	保温系统
	
	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	粉液比
	
	代表批量
	

	样品名称
	检测参数
	检测依据
	判定依据

	口胶粘剂 
口抹面砂浆
口抗裂砂浆
口界面剂
口勾缝剂
口陶瓷砖胶粘剂
	
口拉伸粘结强度
口可操作时间
口压折比
口抗折强度
 
	口GB/T 29906-2013
口JG/T 158-2013
口GB/T 17671-2021
口JC/T 907-2018
口JC/T 547-2017
口
	
口 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》
GB/T 29906-2013
口 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T 158-2013
口 《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018
口 《陶瓷砖胶粘剂》JC/T 547-2017
口 《外墙保温用锚栓》JG/T 366-2012
口 其他：

	口塑料锚栓
	口单颗锚栓抗拉  承载力标准值
	口JG/T 366-2012
	

	样品须附资料
	1、 产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件；
2、有特殊要求的检测须附说明材料及申请书（盖委托单位公章）。

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	样品来源
	口客户送样 口见证送样  口其他 
	样品状态
	

	备注
	

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说   明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。
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