四川捷晨瑞达工程检测有限公司
                灌（注）浆材料检测委托书        JCRD/WTBG-GZJ.1
	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	


	工程部位
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	□退还   □留样 
□无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	□委托检测 □见证取样检测 □其他 
	检测报告
	□自取    
□邮寄
	报告份数
	

	判定依据
	□《公路桥涵施工技术规范》JTG/T3650-2020 □《水泥基灌浆材料》JC/T986-2018 □《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T50448-2015 □《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》TB/T3192-2008 □《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T408-2019 □《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010 □《四川省装配式混凝土结构工程施工与质量验收标准》DBJ51/T 054-2019 □

	样品名称
	
	类别/型号
	
	用水量（干料：水）
	

	生产厂家
	 
	出厂日期
	
	代表批量
	

	检测参数
	检测依据

	□骨料最大粒径
	□GB/T 50448-2015 □JGJ 52-2006

	□水胶比 □凝结时间
	□GB/T 1346-2011 

	□细度
	□JC/T 986-2018 

	□泌水率（自由泌水率、钢丝间泌水率）
	□GB/T 50080-2016 □JTG 3420-2020 □GB/T 50448-2015 □TB/T 3192-2008 

	□竖向膨胀率
	□GB 50119-2013 □JC/T 986-2018 □JG/T 408-2019 □GB/T 50448-2015 

	□自由膨胀率
	□JTG/T 3650-2020 □JTG 3420-2020 □TB/T 3192-2008 □GB/T 50448-2015        


	□抗压强度
	□GB/T 17671-2021 □JG/T 408-2019 □JGJ/T 70-2009  □GB/T 50081-2019       
□GB/T 50448-2015 □GB 50204-2015

	□坍落扩展度
	□GB/T 50080-2016 □GB/T 50448-2015

	□流动度（流锥流动度、截锥流动度）
	□JG/T 408-2019 □JC/T 986-2018 □GB/T 50448-2015 □TB/T 3192-2008          □JTG 3420-2020

	□氯离子含量
	□GB/T 8077-2012

	□充盈度
	□TB/T 3192-2008  □JTG 3420-2020

	□抗折强度 
	□GB/T 17671-2021 □GB 50550-2010

	□压力泌水率
	□TB/T 3192-2008  □JTG 3420-2020   

	□劈裂抗拉强度
	□GB 50550-2010  

	□与C30混凝土正拉粘结强度
	□GB 50550-2010

	□对钢筋腐蚀作用
	□JC/T 986-2018 

	样    品
须附资料
	1、产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件；
2、有特殊要求的检测须附说明材料及申请书（盖委托单位公章）。

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	样品来源
	□客户送样 □见证取样  □其他 
	样品数量
	
	样品状态
	

	备    注
	

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说    明
	1、 双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，
"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。
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