四川捷晨瑞达工程检测有限公司
                                                                                     JC/WT-A30002
	电线电缆检测委托单

	委托基本信息
	委托单位
	

	
	工程名称
	
	施工单位
	

	
	工程地址
	
	取样地点
	

	
	见证单位
	
	监理单位
	

	
	见证人姓名（签字）
	
	取样单位
	

	
	见证人编号
	
	委托日期
	

	
	检测类别
	委托   监督   测试
	样品来源
	见证取样 无见证取样 抽样

	
	报告领取方式
	自取   邮寄  报告份数：
	余样处理
	退样     不退样

	样品
信息
（注：检测编号由检测机构填写）
	序号
	等级
规格
	生产厂家
	出厂日期
	出厂批号
	代表批量
（吨/组）
	使用部位
	样品
组数
	检测编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	样品其他信息备注
	

	说明
	1：关于代表批量的填写：同批同类材料如有多组，请折算成单组的批量填写，单位为吨；2：如有其他未涉及到的检测项目请在空白处写明；3：有偏离规范要求的检测项目，委托方应提交相应的书面材料、相关单位签字、盖章确认；4：请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择，具体应视不同的材料类别而定。5：产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件

	样品名称
	检测项目
	检测依据
	判定依据

	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件

额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

□塑料绝缘控制电缆

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线


其它：
	 绝缘厚度
 护套厚度
 外形尺寸
(外径)
	《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验》GB/T 2951.11-2008
《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》GB/T 5023.2-2008  其它：
	□《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》
GB/T 5023.3～7-2008

□《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件》
GB/T 12706.1～2-2020

□《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》
JB/T 10491-2022

□《塑料绝缘控制电缆》
GB/T 9330-2020

□《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》
JB/T 8734.1～6-2016

其它：

	
	 导体电阻
	《电缆的导体》 GB/T 3956-2008
[bookmark: _GoBack]《电线电缆电性能试验方法 第4部分:导体直流电阻试验》
GB/T 3048.4-2007
《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》GB/T 5023.2-2008  其它：
	

	
	 电压试验
	《电线电缆电性能试验方法 第8部分:交流电压试验》GB/T 3048.8-2007 
 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第2部分：试验方法》GB/T 5023.2-2008  其它：
	

	
	 绝缘电阻
	 《电线电缆电性能试验方法 第5部分:绝缘电阻试验》GB/T 3048.5-2007
《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》GB/T 5023.2-2008  其它：
	

	
	垂直燃烧性能
	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法》GB/T 18380.12-2022
《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法》
GB/T 18380.13-2022
《单根电线电缆燃烧试验方法 第1部分 垂直燃烧试验》
GB/T 12666.1-2008  其它：
	

	受理
信息
	样品数量
	
	收件日期
	
	委托编号
	

	
	样品状态
	产地标志和电缆识别齐全、标志连续、标志清晰               异常描述：

	双方
承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	附加
条款
	①委托单一式两份，检测单位接收并签字后，由委托单位和检测单位各执行一份，委托单位凭委托单取报告。
②本委托单由委托方送检人、见证人和检测方收样人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效。
③委托单位对检测试验依据无要求者，均按本公司执行的标准规范或作业指导书规定的检测试验方法进行。
④委托类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
⑤委托单位对检测结论有异议的，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。
⑥其它未尽事宜，协商解决。

	双方
签字
	收件人
	
	委托人（签字）及电话：
	

	公司地址与联系方式
	龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号；     电话：028-84856750



