四川捷晨瑞达工程检测有限公司
JCRD/WTBG-YSJ.1
岩 石 检 测 委 托 书
	委托单位
	

	工程名称
	

	工程部位/用途
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	□退还   □留样 
□无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	□委托检测  □见证取样检测  □其他 
	检测报告
	□自取
□邮寄
	报告份数
	

	判定依据
	□设计文件 □勘察报告 其他_____________

	产地
	
	规格型号
	

	用途
	
	代表批量
	

	检测参数
	检测依据

	密度（块体密度、毛体积密度）□含水率、□吸水性 □弹性模量 □变形模量 □抗冻性
	□DL/T 5368-2007 □GB/T 50266-2013 JTG 3431-2024
SL/T 264-2020  □TB 10115-2014

	密度(颗粒密度)
	□GB/T 50266-2013 □JTG 3431-2024 SL/T 264-2020
TB 10115-2014

	单轴抗压强度（抗压强度）
	□GB/T 50266-2013 □JTG 3431-2024   □TB 10115-2014  □SL/T 264-2020   □DL/T 5368-2007 □JGJ 52-2006
□GB/T 14685-2022 □DL/T 5151-2014
□GB 50003-2011附录A  □GB 50007-2011

	□坚固性
	□JTG 3431-2024

	□软化系数
	□SL/T 352-2020   □DL/T 5151-2014 □JTG 3431-2024
□GB/T 50266-2013 □TB 10115-2014
[bookmark: _GoBack]□SL/T 264-2020   □DL/T 5368-2007

	样    品
须附资料
	1、产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件；
2、有特殊要求的检测须附说明材料及申请书（盖委托单位公章）。

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	样品来源
	□客户送样 □见证取样 □其他 
	样品
状态
	□天然□饱和，岩性：_____________                        
颜色：_____________                 

	样品数量
	
	
	

	取样原则
	岩石地基钻芯检测：抽检数量为每个单位工程(子单位工程)每500m²不宜少于1孔，且不应少于6孔，每个独立柱基不宜少于1孔，基槽每20延米不宜少于1孔。岩溶地区，每个独立基础不应少于1孔，当基础面积不小于2m²时，不宜少于2孔，条形基础每6延米不应少于1孔。当取岩石芯样制作芯样试件时，每个单位工程(子单位工程)相同岩性的岩石制作芯样试件不宜少于6个。不涉及现场取样的以委托方提供的数量为准。

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说   明
	1、 双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，
"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方送样人、见证人和检测方收样人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                              地址：成都市龙泉驿区驿都大道341号3栋1层1号


    
