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排水板检测委托单

	委托基本信息
	委托单位
	

	
	工程名称
	
	施工单位
	

	
	工程地址
	
	取样地点
	

	
	见证单位
	
	监理单位
	

	
	见证人姓名（签字）
	
	取样单位
	

	
	见证人编号
	
	委托日期
	

	
	检测类别
	委托   监督   其他
	样品来源
	见证取样 无见证取样 其他

	
	报告领取方式
	自取   邮寄  报告份数：
	余样处理
	退样     不退样

	样品
信息
（注：检测编号由检测机构填写）
	序号
	等级
规格
	生产厂家
	出厂日期
	出厂批号
	代表批量
（吨/组）
	使用部位
	样品
组数
	检测编号

	
	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	
	样品其他信息备注
	

	说明
	1：关于代表批量的填写：同批同类材料如有多组，请折算成单组的批量填写，单位为吨；2：如有其他未涉及到的检测项目请在空白处写明；3：有偏离规范要求的检测项目，委托方应提交相应的书面材料、相关单位签字、盖章确认；4：请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择，具体应视不同的材料类别而定。5：产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件

	样品名称
	检测项目
	检测依据
	判定依据

	塑料防护排水板
	凹凸高度
	JC/T 2112-2012
	


JC/T 2112-2012

	
	单位面积质量
	JC/T 2112-2012
	

	
	低温柔度
	JC/T 2112-2012
	

	
	断裂伸长率
	GB/T 328.9-2007 JC/T 2112-2012
	

	
	规格尺寸
	JC/T 2112-2012
	

	
	热老化性能
	GB/T 328.9-2007 GB/T 1041-2008 JC/T 2112-2012
	

	
	伸长率10%时拉力
	GB/T 328.9-2007  JC/T 2112-2012
	

	
	撕裂性能
	JC/T 2112-2012
	

	
	压缩性能
	GB/T 1041-2008 JC/T 2112-2012
	

	
	最大拉力
	GB/T 328.9-2007 JC/T 2112-2012 
	

	受理
信息
	样品数量
	
	收件日期
	
	委托编号
	

	
	样品状态
	正常 状态描述：边缘整齐，无裂纹、裂口        
异常描述：

	双方
承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	附加
条款
	①委托单一式两份，检测单位接收并签字后，由委托单位和检测单位各执行一份，委托单位凭委托单取报告。
②本委托单由委托方送检人、见证人和检测方收样人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效。
③委托单位对检测试验依据无要求者，均按本公司执行的标准规范或作业指导书规定的检测试验方法进行。
④委托类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
⑤委托单位对检测结论有异议的，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。
⑥其它未尽事宜，协商解决。

	双方
签字
	收件人
	
	委托人（签字）及电话：
	

	公司地址与联系方式
	龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号；     电话：028-84856750



