四川捷晨瑞达工程检测有限公司
JCRD/WTBG-FHJ.1
建筑材料及制品(燃烧性能)检测委托书
	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委 托 人
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见 证 人
	

	工程地址
	
	余样处理
	口退还 口留样 口无需退还

	检测类别
	口委托检测  口见证取样检测  口其他 
	检测报告
	口自取
口邮寄
	报告份数
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	生产日期
	

	检测参数
	检测依据
	判定依据

	口炉内温升  口质量损失率   口持续燃烧时间
	口GB/T 5464-2010
	[bookmark: _GoBack]《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012

	口总热值
	口GB/T 14402-2007
	

	口燃烧增长率指数  口火焰横向蔓延 口600s总放热量
	口GB/T 20284-2006
	

	口焰尖高度  口燃烧滴落物
	口GB/T 8626-2007
	

	口氧指数法  
	口GB/T 5454-1997
口GB/T 2406.2-2009
	

	口临界热辐射通量
	口GB/T 11785-2005
	

	口损毁长度  口续燃时间  口阴燃时间  口燃烧滴落物
	口GB/T 5455-2014
	

	口垂直燃烧性能 
	口GB/T 2408-2008
	

	口烟密度等级
	口GB/T 8627-2007
	

	样品
须附资料
	1、产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件；
2、有特殊要求的检测须附说明材料及申请书（盖委托单位公章）。

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	样品来源
	口客户送样  口见证取样  口其他 
	样品状态
	外观   口正常   口不正常

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说   明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                    地址：成都市龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号



