四川捷晨瑞达工程检测有限公司
JCRD/WTBG-TBH.1
水泥混凝土检测委托书
	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	口退还 口留样 口无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	口委托检测  口见证取样检测  口其他 
	检测报告
	口自取
口邮寄
	报告份数
	

	判定依据
	[bookmark: _GoBack]口设计文件  口JGJ 55-2011  口其他_____________

	检测参数
	检测依据

	□稠度    □坍落度  □凝结时间  □含气量     
□表观密度□泌水率  □扩展度及扩展度经时损失 
	口GB/T 50080-2016  口JTG 3420-2020

	□干缩性  □抗渗性  □抗冻性 
	口GB/T 50082-2009  口JTG 3420-2020

	□抗压强度   □抗压弹性模量    □劈裂抗拉强度
□抗弯拉强度  □抗弯拉弹性模量  □密度
	口GB/T 50081-2019  口JTG 3420-2020   

	备    注
	

	样    品
须附资料
	1、产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件；
2、有特殊要求的检测须附说明材料及申请书（盖委托单位公章）。

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	样品来源
	口客户送样   口见证取样  口其他 
	样品状态
	

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说   明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                    地址：成都市龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号


    
