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种 植 土 检 测 委 托 书
	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	口退还 口留样口无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	口委托检测	口见证取样检测	口其他
	检测报告
	口自取
口邮寄
	报告份数
	

	样品名称
	
	样品数量
	

	检测参数
	检测依据

	□PH 值
	口 LY/T 1239-1999 《森林土壤PH 值的测定》

	□含盐量
	口 LY/T 1251-1999 《森林土壤水溶性盐分分析》

	□有机质
	口 LY/T 1237-1999 《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》

	□土壤渗入率
	[bookmark: _GoBack]口 LY/T 1218-1999 《森林土壤渗滤率的测定》

	□土壤质地
	口 LY/T 1225-1999 《森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定》

	□石砾质量分数
	口 CJ/T 340-2016 《绿化种植土壤 附录B》

	判定依据
	口 CJ/T 340-2016 《绿化种植土壤》

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	
样品来源
	口现场采样	口客户送样口现场测试	口其他
	
样品状态
	

	
双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供
的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	

说	明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起 15 日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                     地址：成都市龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号



