四川捷晨瑞达工程检测有限公司
JCRD/WTBG-JNJ.2
保温砂浆材料检测委托书
	委托单位
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	 退还  留样 
 无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	 委托检测   见证取样检测   其他 
	检测报告
	自取 邮寄
	报告份数
	

	样品名称
	
	规格型号
	
	掺配比
	

	生产厂家
	
	粘结基层
	
	判定标准
	

	样品名称
	检测依据
	检测参数
 

	保温砂浆


——————
	2h稠度损失率
	GB/T 20473-2021

	
	保水率
	JGJ/T 70-2009

	
	导热系数
	GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008

	
	堆积密度
	GB/T 20473-2021 GB/T 26000-2010

	
	干表观密度
	JG/T 283-2010 GB/T 5486-2008

	
	干密度
	GB/T 20473-2021 GB/T 5486-2008 GB/T 26000-2010 GB/T 5486-2008

	
	含水率
	GB/T 8077-2012

	
	均匀性
	JG/T 283-2010

	
	抗冻性/抗冻融性
	JC/T 984-2011 JG/T 283-2010 GB/T 20473-2021 GB/T 5486-2008 JGJ/T 253-2019

	
	抗压强度
	GB/T 5486-2008 JC/T 984-2011 GB/T 17671-2021

	
	抗折强度
	GB/T 17671-2021 JC/T 984-2011

	
	可操作时间
	GB/T 29906-2013

	
	拉伸粘结强度
	[bookmark: _GoBack]GB/T 20473-2021 JC/T 547-2017 JG/T 283-2010 GB/T 29906-2013

	
	压折比/柔韧性
	GB/T 17671-2021 JC/T 984-2011

	
	软化系数
	GB/T 20473-2021 JG/T 158-2013 GB/T 26000-2010 JG/T 283-2010 GB/T 5486-2008

	
	体积吸水率/吸水率
	GB/T 5486—2008 DL/T 5126-2021 JC 474-2008

	
	线(性)收缩率/收缩率
	JC/T 984-2011 GB/T 2419-2005 GB/T 17671-2021 JC/T 603-2004 JGJ/T 70-2009 GB/T 26000-2010 JG/T 283-2010

	
	压剪粘结强度
	GB/T 17371-2008 JG/T 283-2010 GB/T 26000-2010

	
	粘结强度
	JC/T 984-2011

	样品须附资料
	1、 产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件；
2、有特殊要求的检测须附说明材料及申请书（盖委托单位公章）。

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	样品来源
	客户送样 见证送样  其他 
	样品状态
	

	备注
	

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说   明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                    地址：成都市龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号



