四川捷晨瑞达工程检测有限公司
JCRD/WTBG-JNJ.3
建筑节能保温辅料（增强材料）检测委托书
	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	口退还 口留样 
口无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	口委托检测 口见证取样检测 口
	检测报告
	口自取 口邮寄
	报告份数
	

	样品名称
	
	保温系统
	
	规格型号
	

	生产厂家
	

	样品名称
	检测参数
	检测依据
	判定依据

	口镀锌电焊网
	口外观
口尺寸/网孔中心距偏差 
口丝径
口焊点抗拉力
口镀锌层质量
	口 GB/T33281-2016
口GB/T1839-2008
口GB/T26540-2022

	口 GB/T33281-2016
口


	口 耐碱网格布
	口外观
口尺寸/网孔中心距偏差 
口含水率
口单位面积质量      
口耐碱断裂强力（经向、纬向）
口耐碱断裂强力保留率     （经向、纬向）
口断裂伸长率 （经向、纬向）
	口JC/T841-2007
口JC/T561.2-2006
口JC/T561.1-2006
口JGJ/T 253-2019 
口GB/T 20102-2006
口GB/T 9914.1-2013
口GB/T 9914.3-2013
口GB/T 7689.5-2013
口JG/T 158-2013      口JGJ 144-2019      口GB/T 29906-2013
口JGJ144-2019 
[bookmark: _GoBack]口JG/T420-2013
口GB 50404-2017
	口JG/T158-2013
口DB51/T5061-2015
口JC/T841-2007
口GB/T29906-2013
口JGJ 144-2019 
口JGJ/T 253-2019 
口JG/T420-2013
口


	样品须附资料
	1、 产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件；
2、有特殊要求的检测须附说明材料及申请书（盖委托单位公章）。

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	样品来源
	口客户送样 口见证送样 口
	样品数量
	

	样品状态
	网格布：孔径均匀、无断经破洞（口是 口否）；   电焊网：网孔均匀、无锈蚀（口是 口否）

	备注
	

	 双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说   明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                    地址：成都市龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号



