四川捷晨瑞达工程检测有限公司
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建筑节能保温材料(板材类)检测委托书
	委托单位
	资质认定评审组
	项目账号
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	2023.10.28

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	口退还 口留样  口无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	口委托检测	口见证取样检测	口
	检测报告
	口自取
口邮寄
	报告份数
	

	样品名称
	复合硅酸盐板
	规格型号
	1000*500*50mm

	生产厂家
	廊坊旭航保温材料有限公司
	样品数量
	

	判定依据
	JC/T 990-2006

	检测参数
	检测依据

	口导热系数/热阻
	口GB/T 10294-2008  口GB/T 10295-2009 口GB/T11968-2020
口DBJ51/T001-2019  口JC/T2479-2018   口GB/T3399-1982

	口密度 口表观密度 口密度允许偏差
	口GB/T 6343-2009 口GB/T 5486-2008 口GB/T5480-2017 口GB/T17794-2021 
口GB/T11969-2020 口GB/T11968-2020 口JC/T2479-2018 口GB/T17431.2-2010
口JC/T209-2012 口JG/T266-2011 口JG/T159-2004 口JC/T893-2001 口DBJ51/T001-2019
口JC/T 990-2006口GB/T 7019-2014

	口抗压强度/压缩强度
	口GB/T8813-2020 口GB/T5486-2008 口GB/T13480-2014 口JC/T2479-2018 
口JG/T158-2013 口GB/T21558-2008 口GB/T10801.2-2018 口GB/T10801.1-2021 
口JC/T647-2014 口JG/T266-2011 口GB/T6669-2008 口GB/T17794-2021口GB/T25975-2018
口JG/T438-2014 口GB/T20672-2006 口GB/T19686-2015 口GB/T15048-1994

	口尺寸稳定性/尺寸变化率
	口GB/T8811-2008口GB/T30806-2014口JG/T438-2014口GB/T25975-2018口GB/T17794-2021
口GB/T10801.2-2018 口GB/T10801.1-2021口GB/T25975-2018

	口尺寸及允许偏差
	口GB/T6342-1996 口GB/T5480-2017 口GB/T17794-2021 口JG/T438-2014 
口GB/T6343-2009 口GB/T5486-2008 口JG/T366-2012 口GB/T23932-2009 口JC/T893-2001
口JG/T169-2016 口GB/T15104-2021 口JG/T360-2012 口JG/T536-2017  口JC/T2479-2018 
口JG/T480-2015 口JG/T159-2004   口JG/T511-2017 口GB/T9775-2008 口JG/T287-2013  
口GB/T26540-2022 口DBJ51/T001-2019口JC/T 990-2006口GB/T 7019-2014

	口吸水量/吸水（湿）率  
口质量含湿率 口湿胀率
	口GB/T8810-2005 口GB/T5486-2008 口GB/T5480-2017 口GB/T17794-2021 口JGJ144-2019
口JG/T438-2014 口GB/T9775-2008 口JG/T287-2013 口GB/T30805-2014 口JC/T647-2014
口GB/T20313-2006 口JC/T2479-2018 口JC/T1042-2007 口GB/T30807-2014 口JG/T480-2015
口GB/T29906-2013 口JC/T2495-2018 口GB/T10801.1-2018 口GB/T10801.2-2018 
口GB/T21558-2008 口GB/T25975-2018口JC/T 990-2006口GB/T 7019-2014

	口垂直于板（表）面方向的抗拉强度
	口JGJ144-2019 口GB/T29906-2013 口GB/T30804-2014 口JG/T438-2014 口JG/T536-2017
口GB/T30595-2014 口JG/T158-2013 口JG/T515-2017 口GB50404-2007 口GB/T19686-2015
[bookmark: _GoBack]口GB/T25975-2018

	口憎水性
	口GB/T10299-2011

	口单位面积质量 
	口JG/T287-2013 口JG/T480-2015

	口面密度
	口JG/T159-2004 口GB/T9775-2008 口DBJ51/T025-2014

	口拉伸粘结强度
	口JG/T287-2013 口GB50404-2007 口JG/T480-2015 口JG/T158-2013 口JGJ144-2019 
口JGJ/T110-2017 口GB/T16777-2008 口GB/T29906-2013 口GB/T 30593-2014

	口附着力
	口GB/T9286-2021

	口压缩回弹率
	口GB/T6669-2008口GB/T17794-2021口JC/T 990-2006

	口干燥收缩率/面板干缩率
	口GB/T11969-2020 口JG/T536-2017

	口含水率
	口GB/T5486-2008 口GB/T20313-2006 口JG/T159-2004

	口抗弯荷载
	口JG/T159-2004

	口抗折强度（荷载）
	口GB/T5486-2008 口JC/T647-2014 口JC/T893-2001 口GB/T 7019-2014

	口拉伸强度
	口GB/T9641-1988 口JC/T2495-2018

	口涂层厚度
	口GB/T4956-2003 口GB/T4957-2003

	口外观
	口GB/T5480-2017口GB/T5486-2008 GB/T17794-2021 口JC/T2441-2018 口GB/T13350-2017
口GB/T10801.1-2021 口GB/T20974-2014 口JC/T2265-2014 口GB/T21558-2008 
口JC/T2495-2018 口GB/T19686-2015 口GB/T17795-2019 口JC/T1042-2007 口JG/T287-2013
口GB/T25975-2018 口JGJ/T350-2015 口GB/T26540-2022 口JG/T159-2004 口JC/T2479-2018
口JC/T893-2001 口JG/T314-2012 口JG/T360-2012 口JG/T480-2015 口JG/T536-2017 
口JG/T511-2017 口GB/T9775-2008 口DBJ51/T025-2014 口JC/T647-2014 
口GB/T11835-2016 口JC/T647-2014 口JC/T 990-2006

	口剪切强度（纵、横向向剪切试验）
	口GB/T28289-2012 口GB/T19686-2015 口GB/T32382-2015 口GB/T5237.6-2017

	口抗拉强度（纵向拉伸试验）
	口GB/T28289-2012

	备注
	

	样 品
须附资料
	1、产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件；
2、有特殊要求的检测须附说明材料及申请书（盖委托单位公章）。

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	样品来源
	口客户送样	口见证取样	口其他
	样品状态
	

	
双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技
术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	

说   明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不 填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另   附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起 15 日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                                         地址：成都市龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号



