四川捷晨瑞达工程检测有限公司
JCRD/WTBG-SBH.2
预拌砂浆检测委托书
	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	

	工程部位
	
	代表批量
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	口退还 口留样 口无需退还

	工程地址
	                   
	
	

	检测类别
	口委托检测  口见证取样检测  口其他 
	检测报告
	口自取
口邮寄
	报告份数
	

	砂浆类别
	□湿拌砌筑砂浆(WM)
□干混砌筑砂浆(DM)
	□湿拌抹灰砂浆(WP) 
□干混抹灰砂浆(DP) 
	□湿拌地面砂浆(WS)
□干混地面砂浆(DS)
	□湿拌防水砂浆(WW)
□干混地面砂浆(DS)
	□其他_________

	强度等级
	□M5   □M7.5   □M10    □M15     □M20    □M25    □M30

	生产厂家
	
	出厂日期
	

	掺配比例(%）（干料：水）
	
	稠度（mm）
	

	判定依据
	口DB51/T 5060-2013《预拌砂浆生产与应用技术规程》
口GB/T 25181-2019《预拌砂浆》 

	检测参数
	检测依据

	表观密度 □稠度 □保水率 □28d抗压强度  □保塑时间 □28d抗渗压力 □拉伸粘结强度       □28d收缩率 □2h稠度损失率
	□JGJ/T 70-2009   口GB/T 25181-2019

	□骨料最大粒径
	□JGJ 52-2006

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	样品来源
	口客户送样  口见证取样  口其他 
	样品状态
	 口颜色均匀  口颜色不均匀

	样品数量
	
	
	 口无结块    口有结块

	备    注
	

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说   明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                    地址：成都市龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号


    
