四川捷晨瑞达工程检测有限公司
JCRD/WTBG-FJC.1
	防水卷材检测委托书	
	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	□退还     □留样   
□无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	□委托检测  □见证取样检测  □其他 
	检测报告
	□自取
□邮寄
	报告份数
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表数量
	

	判定依据
	[bookmark: _GoBack]□《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 □《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB 12952-2011 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 □《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243-2008 □《高分子防水材料第1部分片材》GB 18173.1-2012 □《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》GB 27789-2011 □

	参数名称
	检测依据

	不透水性
	□GB/T 328.10-2007 □GB 18173.1-2012 GB 18242-2008 □GB 12952-2011 □GB 12953-2003 □GB/T 35467-2017 □GB 18243-2008 □GB/T 23457-2017 □GB 23441-2009 □GB 18967-2009 □GB 27789-2011

	□低温柔性
	口GB/T 328.14-2007 □GB 18242-2008 口GB/T 35467-2017 口GB 18243-2008 口GB/T 23457-2017 口GB 23441-2009 口GB 18967-2009

	□低温弯折性
	口GB 18173.1-2012 口GB/T 328.15-2007 口GB 12953-2003 口GB/T 23457-2017 口GB 27789-2011

	□钉杆撕裂强度
	口GB 18242-2008 口GB 18243-2008 口GB/T 328.18-2007 口GB/T 35467-2017

	□断裂伸长率/延伸率
	口NY/T 1059-2006 口GB 18242-2008 口GB/T 1040.1-2018 口GB/T 1040.2-2022 口GB 18173.1-2012 口GB/T 328.9-2007 口GB 12952-2011 口GB/T 1040.3-2006 口GB/T 528-2009 口GB 12953-2003 口GB 18243-2008 口GB/T 23457-2017 口GB 23441-2009 口GB/T 328.8-2007 □GB 27789-2011

	□厚度
	口GB/T 328.4-2007 口GB/T 328.5-2007 口GB 23441-2009 口GB/T 35467-2017 口GB 18173.1-2012 口GB/T 23457-2017 口GB 12952-2011 口JC/T 974-2005 口NY/T 1059-2006 □GB 27789-2011 GB 18242-2008 GB 18243-2008

	可溶物含量
	GB/T 328.26-2007 GB 18242-2008 GB 18243-2008

	□拉力
	□GB 18242-2008 GB 12952-2011 口GB/T 1040.1-2018 GB/T 1040.3-2006 GB 12953-2003 GB/T 35467-2017 GB 18243-2008 GB/T 23457-2017 GB/T 328.9-2007 GB/T 328.8-2007 GB 23441-2009
□GB 27789-2011

	□拉伸性能/拉伸强度
	GB 18173.1-2012 口GB/T 1040.1-2018 □GB/T 1040.2-2022 □GB 12952-2011 □GB 12953-2003 □GB/T 23457-2017 □GB 18967-2009 □GB/T 328.8-2007 □GB/T 328.9-2007 □GB/T 528-2009 □GB 27789-2011 □NY/T 1059-2006

	□耐热性
	GB/T 328.11-2007 GB/T 35467-2017 GB/T 23457-2017 GB 23441-2009 GB 18967-2009 JC/T 1077-2008 GB 18242-2008 GB 18243-2008 GB 18173.1-2012

	热稳定性
	GB/T 35467-2017 GB 23441-2009

	撕裂强度
	GB 18173.1-2012 GB 12952-2011 GB/T 529-2008 GB/T 35467-2017 GB 27789-2011 GB 18242-2008 GB 18243-2008 GB/T 35467-2017

	梯形撕裂强度
	GB 12952-2011 GB/T 328.19-2007 GB 27789-2011

	最大拉力时伸长率/延伸率
	GB 12952-2011 GB/T 35467-2017 GB/T 23457-2017 GB 23441-2009 GB/T 328.8-2007 GB/T 328.9-2007 GB 18242-2008 GB 18243-2008 GB 18173.1-2012 □GB 27789-2011

	热空气老化
	GB/T 3512-2014 GB/T 528-2009 GB/T 1040.2-2022 GB 18967-2009 GB/T 18244-2022 GB 18242-2008 GB/T 328.14-2007 GB/T 328.8-2007 GB 12952-2011 GB/T 528-2009 GB/T 328.15-2007 GB/T 328.9-2007 GB/T 35467-2017 GB 18243-2008 GB/T 23457-2017 GB 23441-2009 GB 27789-2011 JC/T 974-2005 JC/T 1076-2008 JC/T 1078-2008 JC/T 1077-2008  GB 12953-2003 GB/T 1040.3-2006 GB/T 328.11-2007 GB/T 1040.1-2018

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	样品来源
	□客户送样   □见证取样   □其他 
	样品状态
	□无孔洞、结块、气泡、缺边、裂口

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说   明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，
"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                                   地址：成都市龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号


    
