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防水涂料检测委托书
	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	口退还 口留样 
口无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	口委托检测  口见证取样检测  口 
	检测报告
	口自取口邮寄
	报告份数
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表数量
	

	判定依据
	口《聚合物水泥防水涂料》GB/T23445-2009 口《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013口《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T18445-2012口《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T2428-2017口《水乳型沥青防水涂料》JC/T408-2005 口《道桥用防水涂料》JC/T975-2005口《路桥用水性沥青基防水涂料》JT/T535-2015 口《金属屋面丙烯酸高弹防水涂料》JG/T375-2012口《喷涂聚脲防水涂料》GB/T 23446-2009 口《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2023口《环氧树脂防水涂料》 JC/T 2217-2014 口

 

	检测参数
	检测依据

	口干燥时间（表干时间、实干时间）
	口GB/T 16777-2008 口JC/T 975-2005口JC/T 2217-2014  口GB/T 19250-2013口JC/T 408-2005   口JC/T 864-2023口GB/T 23446-2009

	口不透水性
	口JC/T 975-2005 口GB/T 19250-2013口GB/T 23445-2009口JC/T 408-2005 口GB/T 16777-2008

	口低温柔性/低温柔度/柔韧性
口低温弯折性
	口JC/T 975-2005 口JC/T 408-2005口GB/T 328.14-2007口GB 18242-2008 口GB/T 16777-2008  口JC/T 2428-2017口GB/T 23445-2009 口JC/T 864-2023 口JC/T 2217-2014 口JG/T 375-2012

	口拉伸强度
口断裂伸长率/延伸率
	口JG/T 375-2012 口GB/T 23446-2009口GB/T 528-2009 口GB/T 19250-2013口GB/T 23445-2009 口JC/T 408-2005口GB/T 16777-2008 口JC/T 975-2005口JC/T 864-2023

	口固体含量
	口JC/T 2428-2017 口JC/T 2217-2014 口JG/T 375-2012口JC/T 975-2005口GB/T 19250-2013 口GB/T 23445-2009口JC/T 408-2005  口GB/T 16777-2008 口GB/T 23446-2009

	口含水率 口细度
	口JC/T 475-2004 口GB/T 18445-2012 口GB/T 8077-2023

	口碱处理   口耐碱性
	[bookmark: _GoBack]口GB/T 16777-2008   口JC/T 2217-2014

	口抗压强度 口抗折强度
	口GB/T 18445-2012  口GB/T 17671-2021

	口氯离子含量
	口GB/T 176-2017

	口耐热性/耐热度
	口JC/T 975-2005 口JC/T 2428-2017 口JC/T 408-2005口GB/T 16777-2008 口JG/T 375-2012

	口砂浆及混凝土抗渗性能/涂层抗渗压力
	口GB/T 50082-2009  口JC/T 474-2008口GB 18445-2012 口JC/T 2217-2014  口GB 23440-2009

	口施工性
	口GB 18445-2012    口JG/T 26-2002

	口撕裂强度
	口GB/T 19250-2013 口GB/T 16777-2008口GB/T 529-2008 口JG/T 375-2012口GB/T 23446-2009

	口外观
	口GB 18445-2012 口JT/T 535-2015口JG/T 375-2012 口GB/T 23446-2009  口JC/T 2217-2014

	口吸水率
	口GB/T 19250-2013  口JG/T 375-2012口GB/T 23446-2009

	口延伸性
	口JC/T 2428-2017

	口粘结强度/黏结强度/粘结性能
	口JG/T 375-2012 口GB 18445-2012 口GB/T 23446-2009 口JC/T 975-2005 口GB/T 16777-2008  口GB/T 23445-2009口JC/T 408-2005  口JC/T 2217-2014   口JC/T 2428-2017

	口抗渗性
	口GB/T 23445-2009

	样品须附资料
	1、 产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件；
2、有特殊要求的检测须附说明材料及申请书（盖委托单位公章）。

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	样品来源
	口客户送样 口见证送样  口
	样品状态
	

	备注
	

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说   明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                               地址：成都市龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号



