四川捷晨瑞达工程检测有限公司
                  掺合料检测委托书            JCRD/WTBG-CHL.1
	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	□退还  □留样 
□无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	□委托检测 □见证取样检测 □其他 
	检测报告
	□自取□邮寄
	报告份数
	

	判定依据
	□《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017 □《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014            □《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 》GB/T 18046-2017 □《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017 □《混凝土用复合掺合料》JG/T 486-2015 □《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690-2023 □《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》DL/T 5055-2007 □《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020 □《石灰石粉混凝土》GB/T30190-2013 □《用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉》GB/T35164-2017  □

	掺合料名称
	
	级别/等级/类型
	

	生产厂家
	 
	代表批量
	

	检测参数
	检测依据

	□细度
	□GB/T 1345-2005  □GB/T 51003-2014  □GB/T 1596-2017  □DL/T 5055-2007 □GB/T 30190-2013  

	□含水量（含水率）
	□GB/T 18046-2017 □GB/T 1596-2017   □GB/T 51003-2014 □JG/T 486-2015 □GB/T 18736-2017 □GB/T 27973-2011  □DL/T 5055-2007  □GB/T 30190-2013 □GB/T 35164-2017 □GB/T 27690-2023  

	□密度  □比表面积
	□GB/T 208-2014   □GB/T 8074-2008

	□需水量比
	□GB/T 1596-2017 □GB/T 17671-2021 □GB/T 2419-2005 □GB/T 51003-2014 □GB/T 18736-2017 
□DL/T 5055-2007 

	□流动度比
	□GB/T 18046-2017 □GB/T 17671-2021  □GB/T 2419-2005  □GB/T 30190-2013 □GB/T 51003-2014
□JG/T 486-2015 □GB/T 35164-2017 

	□活性指数（强度活性指数/抗压强度比）
	□GB/T 18046-2017 □GB/T 1596-2017 □GB/T 17671-2021 □JG/T 486-2015 □GB/T 51003-2014 
□GB/T 18736-2017 □GB/T 27690-2023 □GB/T 30190-2013 □GB/T 35164-2017 

	□胶砂抗压强度增长比
	□JG/T 486-2015

	[bookmark: _GoBack]□安定性
	□GB/T 1346-2011  □GB/T 1596-2017 □JG/T 486-2015 □DL/T 5055-2007 

	□初凝时间比
	□GB/T 18046-2017 □GB/T 1346-2011

	□亚甲蓝值(MB值)
	□GB/T 51003-2014 □GB/T 30190-2013 □GB/T 35164-2017

	□抑制碱骨料反应性
	□GB/T 27690-2023

	□烧失量 
	□GB/T 176-2017   □GB/T 27973-2011  □GB/T 18046-2017 

	□碱含量
	□GB/T 176-2017   □GB/T 27973-2011

	□游离氧化钙□三氧化硫含量
	□GB/T 176-2017   

	□氯离子含量
	□GB/T 176-2017   □JC/T 1088-2021  □JTG E51-2009

	□氯含量
	□JC/T 420-2006

	□二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁总含量
	□GB/T 176-2017   □JTG E51-2009

	□二氧化硅 □不溶物              □氧化镁含量
	□GB/T 176-2017 

	样    品
须附资料
	1、产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件；
2、有特殊要求的检测须附说明材料及申请书（盖委托单位公章）。

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	样品来源
	□客户送样  □见证取样  □其他 
	样品数量
	

	样品状态
	有无结块：□有 □无；有无杂物：□有  □无

	备    注
	

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说    明
	1、 双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，
"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                    地址：成都市龙泉驿区驿都大道341号3栋1层1号


    
