四川捷晨瑞达工程检测有限公司
JC/WT-E10003
保温节能现场检测委托单
	委托基本信息
	委托单位
	

	
	工程名称
	

	
	工程地址
	
	建设单位
	

	
	监理单位
	
	施工单位
	

	
	见证人姓名
	
	委托日期
	

	
	见证人编号
	
	委托编号
	

	
	检测类别
	现场检测
	报告领取方式
	□自取 □邮寄 报告份数：   份

	工程检
测信息
	工程检测部位：
	

	
	保温系统信息：（名称、锚栓规格、基层墙体）
	

	
	设计要求：
	

	
	备注：
	

	检测对象
	依据标准
	检测参数
	检测编号

	保温系统
	GB 50411-2019 JGJ 144-2019 JGJ/T 110-2017
	保温板与基层的拉伸粘结强度
	

	
	JGJ 144-2019 JGJ/T 110-2017
	基层墙体与胶粘剂的拉伸粘结强度
	

	
	GB 50411-2019
	外墙节能构造及保温层厚度
	

	
	JGJ 144-2019
	系统抗冲击性
	

	
	GB 50411-2019 JGJ 144-2019 JGJ/T 110-2017
	系统抗拉强度/系统拉伸粘结强度
	

	
	JG/T 366-2012
	锚栓拉拔力
	

	
	JG/T 287-2013
	单点锚固力
	

	双方
承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	附加
条款
	①委托单一式两份，检测单位接收并签字后，由委托单位和检测单位各执行一份，委托单位凭委托单取报告。
②本委托单由委托方送检人、见证人和检测方收样人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效。
③委托单位对检测试验依据无要求者，均按本公司执行的标准规范或作业指导书规定的检测试验方法进行。
④委托类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
⑤委托单位对检测结论有异议的，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。
⑥其它未尽事宜，协商解决。

	双方
签字
	确认人
	
	委托人（签字）及电话：
	

	公司地址与联系方式
	[bookmark: _GoBack]成都市龙泉驿区驿都大道341号3栋1层1号；     电话：028-84856750




