四川捷晨瑞达工程检测有限公司
JCRD/WXBG-QMJ.1
球墨铸铁管试验委托书
	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	口退还 口留样 口无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	口委托检测  口见证取样检测  口其他 
	检测报告
	口自取
口邮寄
	报告份数
	

	判定依据
	GB/T 13295-2019

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	代表数量
	

	检测依据
	检测参数

	GB/T 13295-2019
	□外径

	GB/T 13295-2019
	□内径

	GB/T 13295-2019
	□壁厚

	GB/T 13295-2019
	□终饰层厚度

	GB/T 228.1-2021
	□抗拉强度

	GB/T 228.1-2021
	□断后伸长率

	GB/T 231.1-2018
	□布氏硬度

	GB/T 17457-2019
	□水泥砂浆内衬厚度

	备     注
	

	样品
须附资料
	1、产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件；
[bookmark: _GoBack]2、有特殊要求的检测须附说明材料及申请书（盖委托单位公章）。

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	样品来源
	口客户送样  口见证取样  口其他 
	样品状态
	 

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说    明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84852462                               地址：成都市龙泉驿区驿都大道341号3栋1层1号



