四川捷晨瑞达工程检测有限公司
铝合金型材试验委托书           JCRD/WTBG-LXC.1
	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	

	使用部位
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	口退还 口留样 口无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	口委托检测  口见证取样检测  口其他 
	检测报告
	口自取
口邮寄
	报告份数
	

	产品名称
	
	判定依据
	

	生产厂家
	
	规格型号
	

	代表数量
	
	批    号
	

	检测依据
	检测参数

	GB/T 5237.1-2017
	□尺寸偏差 

	GB/T 16865-2023
	□抗拉强度 □规定非比例延伸强度 □断后伸长率

	GB/T 4340.1-2009
	□维氏硬度

	[bookmark: _GoBack]GB/T 5237.3-2017、GB/T 5237.4-2017
GB/T 5237.5-2017、GB/T 4957-2003
	耐砂浆性 膜厚

	备    注
	

	样    品
须附资料
	1、产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件；
2、有特殊要求的检测须附说明材料及申请书（盖委托单位公章）。

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	样品来源
	口客户送样  口见证取样  口其他 
	样品状态（外观）
	 □表面整洁、无裂纹、腐蚀  

	
	
	样品数量
	 

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说   明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                    地址：成都市龙泉驿区驿都大道341号3栋1层1号


    
