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预应力混凝土用钢材检测委托书
	委托单位
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签字
	

	施工单位
	
	余样处理
	口退还 口留样
口无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	口委托检测   
口见证取样检测  口其他    
	检测报告
	口自取
口邮寄

	样品信息
（注：检测编号由检测机构填写）
	序号
	样品名称
	型号
规格
	生产厂家
	出厂批（炉）号
	代表
批量
（单组）

	样品组数
	备注

	
	1
	
	
	
	/
	/
	1组
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	材料类别
	检测项目
	检测依据
	判定依据

	预应力混凝土用钢绞线
□预应力混凝土用钢丝
	最大力 
□弯曲试验
反复弯曲
0.2％屈服力 
□重量偏差
最大力总伸长率
□断面收缩率 
	□《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014
□《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2014
《预应力混凝土用钢材试验方法》
GB/T 21839-2019
《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021
□《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2024
□《金属材料 线材反复弯曲试验方法》GB/T 238-2013

	[bookmark: _GoBack]□《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014
《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2014

	受理信息

	以下由检测机构填写

	
	委托编号
	
	检测编号
	
	确认人
	

	
	样品状态
	正常  钢绞线表面无油、润滑脂等杂物，无可见锈蚀凹坑                □异常                                 
正常  钢丝无裂纹、油污，无影响使用的拉痕、机械损伤                □异常

	
	备    注
	

	
	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	 
	说    明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方送样人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	
	联系电话：028-84856750                        地址：成都市龙泉驿区驿都大道341号3栋1层1号




