四川捷晨瑞达工程检测有限公司
JCRD/WTBG-JGB.1
	检查井井盖/井箅检测委托书	
	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	口退还 口留样 口无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	口委托检测  口见证取样检测  口其他： 
	检测报告
	口自取
口邮寄
	报告份数
	

	检测参数
	依据标准（判定标准&检测标准）

	口 承载能力
	口 《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017  
口 《再生树脂复合材料检查井盖》CJ/T 121-2000  
[bookmark: OLE_LINK1]口 《检查井盖》GB/T 23858-2009  
口 《聚合物基复合材料检查井盖》CJ/T 211-2005  
口 《再生树脂复合材料水箅》CJ/T 130-2001  
口 《聚合物基复合材料水箅》CJ/T 212-2005  
口 《球墨铸铁复合树脂检查井盖》CJ/T 327-2010  
口 《玻璃纤维增强塑料复合检查井盖》JC/T 1009-2006  
口 《球墨铸铁复合树脂水箅》CJ/T 328-2010  
口 《钢纤维混凝土水箅盖》JC/T 948-2005 
口 《钢纤维混凝土检查井盖》JC 889-2001 
口 《钢纤维混凝土检查井盖》GB/T 26537-2011
口 《球墨铸铁可调式防沉降井盖》DB510100/T 203-2016



	口 残留变形
	

	口 裂缝荷载
	

	口 破坏荷载
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	送检组数
	
	代表数量
	

	委托编号
	
	检测编号
	

	样品来源
	口客户送样   口见证取样   口其他
	确 认 人
	

	备    注
	

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说    明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
[bookmark: _GoBack]2、本委托单由委托方委托人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                    地址：成都市龙泉驿区驿都大道341号3栋1层1号


    
