四川捷晨瑞达工程检测有限公司
JCRD/WTBG-GJJ.1
	钢筋原材检测委托书	
	委托单位
	
	项目账号
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	委托人签名
	
	联系电话
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	见证人签名
	

	施工单位
	
	余样处理
	口退还 口留样 口无需退还

	工程地址
	
	
	

	检测类别
	口委托检测  口见证取样检测  口其他 
	检测报告
	口自取
口邮寄
	报告份数
	

	判定依据
	□ GB 1499.1-2024   □GB 1499.2-2024   □ GB 13788-2024   _________       

	钢筋种类
	□热轧光圆钢筋
	HPB300

	
	□热轧带肋钢筋
	口HRB400  口HRB400E   口HRBF400   口HRBF400E   口HRB500         口HRB500E 口HRBF500   口HRBF500E  口HRB600       

	
	□冷轧带肋钢筋
	□CRB550  □CRB650 □CRB

	直径（mm）
	□6 □8 □10 □12 □14 □16 □18 □20 □22 □25 □28 □32 □_______

	炉    号
	                   
	生产厂家
	
	代表数量
	        （t）

	检测参数
	检测依据

	□抗拉强度  □屈服强度 强屈比 屈强比 最大力 最大力总延伸率  □弯曲性能(冷弯）  □反向弯曲 断后伸长率 □断面收缩率
	□GB/T 28900-2022    □GB 1499.1-2024
[bookmark: _GoBack]□GB 1499.2-2024   □GB/T 228.1-2021 
□GB/T 232-2024     □_______________

	□重量偏差  □尺寸偏差
	□ GB 1499.1-2024   □GB 1499.2-2024   
□ GB 13788-2024    □_______________  

	□反复弯曲
	 GB/T 21839-2019    GB/T 238-2013 
□_______________

	委托编号
	
	检测编号
	
	确 认 人
	

	样品来源
	口客户送样   口见证取样  口其他 
	样品状态
	□完好    □缺样    □起层 
□裂纹    □锈蚀 

	备    注
	

	双方承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	说    明
	1、双划线以上由委托方填写。请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择。本委托单一式两份，委托方一份，检测公司一份；
2、本委托单由委托方送样人、见证人和检测方确认人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效；
3、送检类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
4、对检测报告，如有异议，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。

	联系电话：028-84856750                    地址：成都市龙泉驿区驿都大道341号3栋1层1号


    
