              四川捷晨瑞达工程检测有限公司           JC/WT-F10001
建筑材料有害物质含量（涂料）检测委托单
	委托基本信息
	委托单位
	

	
	工程名称
	
	施工单位
	

	
	工程地址
	
	取样地点
	

	
	见证单位
	
	监理单位
	

	
	见证人姓名（签字）
	
	取样单位
	

	
	见证人编号
	
	委托日期
	

	
	检测类别
	委托   监督   测试
	样品来源
	见证取样 无见证取样 抽样

	
	报告领取方式
	自取   邮寄  报告份数：
	余样处理
	退样     不退样

	样品
信息
（注：检测编号由检测机构填写）
	序号
	样品名称
	生产厂家
	 规格型号
及数量
	样品状态
	代表批量
（吨/组）
	使用部位
	样品
组数
	检测编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	样品其他信息备注
	

	说明
	1：关于代表批量的填写：同批同类材料如有多组，请折算成单组的批量填写，单位为吨；2：如有其他未涉及到的检测项目请在空白处写明；3：有偏离规范要求的检测项目，委托方应提交相应的书面材料、相关单位签字、盖章确认；4：请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择，具体应视不同的材料类别而定。5：产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件

	样品名称
	检测项目
	检测依据
	判定依据

	口水性装饰板、墙涂料，腻子
	□内墙涂料
□外墙涂料（含效应颜料类）
□外墙涂料（其他类）
□腻子
□水性装饰板涂料（合成树脂乳液类）
□水性装饰板涂料（其他类）
	甲醛含量（游离甲醛含量）
	GB/T 23993-2009
	《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582-2020

	
	
	VOC含量
	[bookmark: _GoBack]GB/T 23986.2-2023
GB 18582-2020
口GB/T 6750-2007（腻子不用）
	

	
	
	口苯系物总和含量（水性装饰板涂料不做）
	GB/T 23990-2009
	

	口溶剂型装饰板涂料
	□溶剂型装饰板涂料（含效应颜料类）
□溶剂型装饰板涂料（其他类）
	VOC含量
	GB 18582-2020
GB/T 23985-2009
GB/T 6750-2007
GB/T 1725-2007
	《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582-2020

	
	
	苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB/T 23990-2009
	

	口溶剂型地坪涂料
	
	VOC含量、苯含量甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	《室内地坪涂料中有害物质限量》GB 38468-2019
	GB 38468-2019

	口水性地坪涂料
	
	苯系物总和含量
	GB 38468-2019
	《室内地坪涂料中有害物质限量》GB 38468-2019

	
	
	VOC含量
	GB 38468-2019
	

	
	
	甲醛含量（游离甲醛含量）
	GB/T 23993-2009
	

	口溶剂型木漆涂料、腻子
	
	VOC含量
	口 GB/T 23985-2009   
口GB/T 34682-2017
GB/T 6750-2007 GB 18581-2020 GB/T 9754-2007 GB/T 1725-2007
	《木漆涂料中有害物质限量》GB 18581-2020

	
	
	苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB/T 23990-2009
	

	口酚醛防锈涂料、防水涂料、防火涂料，其他溶剂型涂料
	
	VOC含量
	GB/T 23985-2009
	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

	
	
	苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB/T 23990-2009
	

	受理
信息
	样品数量
	
	收件日期
	
	委托编号
	

	
	样品状态
	 正常 :                                          异常描述：

	双方
承诺
	委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。
检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。

	附加
条款
	①委托单一式两份，检测单位接收并签字后，由委托单位和检测单位各执行一份，委托单位凭委托单取报告。
②本委托单由委托方送检人、见证人和检测方收样人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效。
③委托单位对检测试验依据无要求者，均按本公司执行的标准规范或作业指导书规定的检测试验方法进行。
④委托类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。
⑤委托单位对检测结论有异议的，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。
⑥其它未尽事宜，协商解决。

	双方
签字
	收件人
	
	委托人（签字）及电话：
	

	公司地址与联系方式
	龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号；     电话：028-84856750



